|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **部品名称** | **产品规格mm** | **单位** | **数量** | **货物技术特征描述及配置** |
| **6F** | | | | | | |
| 1 | ICU治疗室 | 医用无菌物品壁柜 | 3300\*350\*600 | 套 | 1 | 1. 柜体：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌钢板制作。 2、钢板喷涂：钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。   3、台面：采用医用级石英石，材料厚度1.5cm。 4、五金配件：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油。 5、踢脚线：采用0.6mm SUS304不锈钢踢脚线； 6、工艺及配置：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。配有2组器械高柜。 |
| 可调节活动输液篮架 | 3300\*350\*550 |
| 医用双抽双开门地柜 | 2800\*600\*835 |
| 高危药品柜 | 500\*600\*835 |
| 无菌器械高柜 | 900\*600\*2000 |
| 医用石英石台面 | 3300\*600\*15 |
| SUS304医用不锈钢踢脚线 | 3300\*150\*0.6 |
| **8-11F** | | | | | | |
| 1 | 治疗室 | 医用无菌物品壁柜 | 4350\*350\*600 | 套 | 4 | 1. 柜体：采用厚度1.0mm SECC双面镀锌钢板制作。 2、钢板喷涂：钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂。喷粉涂层厚度≥60um 、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。   3、台面：采用医用级石英石，材料厚度1.5cm。 4、五金配件：锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。导轨采用医用走珠导轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油。 5、踢脚线：采用0.6mm SUS304不锈钢踢脚线； 6、工艺及配置：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用缓冲铰链，门采用双层加工工艺，拉手折弯一体成型。板抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，柜体内都有可调节层板。配有2组器械高柜。 |
| 可调节活动输液篮架 | 4350\*350\*550 |
| 医用双抽双开门地柜 | 3850\*600\*835 |
| 高危药品柜 | 500\*600\*835 |
| 无菌器械高柜 | 900\*600\*2000 |
| 医用石英石台面 | 4350\*600\*15 |
| SUS304医用不锈钢踢脚线 | 4350\*150\*0.6 |